## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 06-16 АЭФ

**Для субъектов малого предпринимательства и**

**социально ориентированных некоммерческих организаций**

г. Красноярск «18» мая 2016 г.

1. **Способ определения поставщика: Электронный аукцион.**

**2.** **Адрес электронной площадки в сети "Интернет":**[www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)

**3. Сведения о заказчике:**

3.1. Наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук.

3.2. Место нахождения: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24

3.3. Почтовый адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24

3.4. Адрес электронной почты: kontrakt@icct.ru

3.5. Телефон/факс: (391) 205-19-35

3.6.Ответственное должностное лицо заказчика: Мостовая Ирина Владимировна.

3.7. Извещение о проведении электронного аукциона размещается на Официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) и на сайте организации [www.icct.ru](http://www.icct.ru/).

**4. Предмет контракта:** Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровель зданий административного и лабораторных корпусов.

**5. Наименование и количество выполняемых работ:**

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровель зданий административного и лабораторных корпусов, находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса,42 строение 1; ул. Карла Маркса,42 строение 2; ул. Карла Маркса,42 строение 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Огнезащитной обработке деревянных конструкций огнезащитными составами при помощи аэрозольно-капельного распыления.  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 20,8 |

**Требования к материалам, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ оказываемых услуг потребностям Заказчика.**

**Требования к Подрядчику:**

Наличие у Подрядчика лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление производства работ: по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, имеющей срок действия, превышающий срок действия заключаемого Контракта.

**Требования к составлению документации:**

Составление локального сметного расчета по территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы (ТЕР-2001) с применением нормативов (расценок, коэффициентов пересчета, индексов в текущие цены на 2016г.). Предоставить расчет перевода стоимости материалов, выделенных в смете по прайс-листу, из текущих цен в базовую ТЕР-2001. В ссылке на прайс-лист указывать фирму поставщика и дату составления прайс-листа. К локальному сметному расчету приложить заверенные прайс-листы фирм - поставщиков, на которые делается ссылка стоимости материалов в локальном сметном расчете. В смете не предусматривать расходы на зимнее удорожание и устройство временных зданий и сооружений. Локальный сметный расчет, дефектную ведомость, составленные Подрядчиком, передать Заказчику одновременно с подписанным Контрактом. При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие, инструменты, изделия, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя, системы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, условиям пожарной безопасности. В случае если в техническом задании или локальном сметном расчете содержится указание на товарный знак, следует читать «или эквивалент». Упоминание наименований применяемых материалов, а также мест происхождения таких материалов, производителей не должно расцениваться участниками размещения заказа как требование Заказчика об обязательном наличии, использовании таких материалов, а должно рассматриваться как, предложение Заказчика о наиболее приемлемых и эффективных материалах, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ: Применяемые материалы могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

**Подготовка поверхности:**

Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи. Поверхности, имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить.

**Условия и способы нанесения:**

Работы производить при температуре не ниже +5 С. Нанесение состава осуществляется механизировано при помощи агрегатов.

**Нормативно-технические требования к огнезащитному пропиточному составу:**

При выполнении работ использовать кислотный или слабокислотный огнезащитный пропиточный состав, используемый для противопожарной и антисептической обработки (огнезащитной пропитки) поверхностей, ранее обработанных СОЛЕВЫМИ ИЛИ КИСЛОТНЫМИ составами:деревянных домов, в том числе стен, полов, стропил, перекрытий.

Огнезащитный пропиточный состав должен соответствовать I группе огнезащитной эффективности, согласно требованиям пожарной безопасности, установленным п.5.4.5 Приказа МЧС России от 21.11.2012 N 693 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2012. Свод правил"), НПБ 251-98 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" и ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». В соответствии с требованиями п.5.2 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» к применению допускаются огнезащитные составы, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации.

**Контроль качества выполненных работ:**

Обработанные огнезащитными пропиточными составами деревянные поверхности должны обеспечивать I группу огнезащитной эффективности, согласно свода правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2012. Свод правил..."), НПБ 251-98 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" и ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». В соответствии с требованиями п.5.2 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования.

Контроль качества выполненных работ осуществляется на основании проведенной в установленном порядке экспертизы качества огнезащитной обработки деревянных конструкций с выдачей протокола испытаний по контролю качества. Оценка качества и выдача протокола должно осуществляться испытательной пожарной лабораторией. Расходы в полном объеме по проведению экспертизы качества огнезащитной обработки относятся к Подрядчику. Срез образцов для сдачи в экспертизу производится в местах, указанных представителем Заказчика при его присутствии.

**По окончании работ Подрядчик предоставляет:**

- акт выполненных работ, оформленный по унифицированной форме № КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3;

 - счет;

- счет-фактуру (если предусмотрена);

- счет-фактуру, накладную (если предусмотрена) и копию платежного поручения, о приобретенных материалах заверенную печатью Подрядчика;

- протокол испытаний качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций;

- сертификаты на огнезащитные пропиточные составы (копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов, для которых предусмотрена обязательная сертификация, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении акта выполненных работ (КС-2);

– заверенная копия лицензии выданной МЧС.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:**

 Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы – не менее 5 (пяти) лет с момента подписания заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3). Подрядчик должен гарантировать качество и безопасность используемых при выполнении работ материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные материалы, и наличием сертификатов, обязательными для данных материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим СНиПам, СанПиНам, ГОСТам и ТУ в течение всего гарантийного срока.

**Подрядчик обязуется:**

Устранить недостатки, выявленные Заказчиком, начав их устранение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента указания Заказчиком на недостатки. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

**6. Место выполнения работ:** г. Красноярск, ул. Карла Маркса,42 строение 1; ул. Карла Маркса,42 строение 2; ул. Карла Маркса,42 строение 3.

**7. Сроки завершения работ:** 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

**8. Начальная (максимальная) цена контракта:** 157 844,25 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 25 копеек, с учетом НДС 18%.

В цену контракта включены следующие расходы (но, не ограничиваясь этим):

* стоимость ремонтно-строительных, монтажных работ;
* расходы на энергоресурсы в период проведения работ;
* стоимость материалов и оборудования;
* расходы по использованию машин и механизмов;
* расходы за хранение;
* транспортные, погрузо-разгрузочные расходы и накладные расходы;
* сметная прибыль;
* уборка и вывоз строительного мусора;
* все налоги, сборы и прочие обязательные платежи.

**9. Порядок оплаты:** 100% оплата по факту выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) и предоставления счета, счета-фактуры (в случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, без предоставления счета-фактуры).

**10. Источник финансирования:** Средства бюджетных учреждений.

**11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:** 27 мая 2016 года в 18:00 часов по местному времени.

**12. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме:** 31 мая 2016 годав 10:00 по местному времени.

**13. Дата проведения аукциона в электронной форме:** 3 июня 2016 года.

**14.** **Порядок подачи заявок:** В порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закона).

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

**15. Размер обеспечения заявки на участие в выполнении работ:** вразмере 1 (один) % от начальной (максимальной) цены контракта, 1578,44 (одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) рублей 44 копейки.

**16.Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению:** установлен в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта – 7 892,21 (семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 21 копейка.

**17.Реквизиты счета для внесения денежных средств:**

Юридический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр.24

Фактический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр.24

Тел. факс: 205-19-50, 205-19-35 факс: 205-19-35. e-mail: kontrakt@icct.ru.

ИНН 2466000560 /КПП 246301001

УФК по Красноярскому краю (ИХХТ СО РАН л/с 20196Ц37590) счет № 40501810000002000002

Отделение Красноярск г. Красноярск,

БИК 040407001

КБК 00000000000000000510

**18. Преимущества, предоставляемые заказчиком:**

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:не установлены.

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Закона): **установлены.**

**19. Ограничение участия в определении поставщика:** участники могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

**20. Требования предъявляемые к участникам аукциона:** в соответствии с [частью 1](#Par460) статьи 31 Закона (см. Информационную карту).

**21.** **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:** В соответствии со ст. 14 Закона.

Директор Института Н.В. Чесноков

Председатель единой комиссии А.В. Мостовой