**«08» сентября 2014г.**

№1

# ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

**1. Запрос котировок проводится: Заказчиком**

**Заказчик:Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук**

Место нахождение:660036, г.Красноярск, ул. Академгородок, зд.50, строение №24.

Почтовый адрес:660036, г.Красноярск, ул. Академгородок, зд.50, строение №24.

Адрес электронной почты: kontrakt@icct.ru

Номер контактного телефона: (391) 205-19-35

**2. Сведения о существенных условиях контракта.**

Поставка компьютеров и оргтехники.

1. Описание объекта закупки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, характеристика товара | | | Количество (шт.) |
| 1 | **Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир/факс), гарантийный срок 3 года** |  | | 1 |
|  | Свойства принтера: |  | |  |
|  | Тип печати | черно-белая | |  |
|  | Технология печати | лазерная | |  |
|  | Максимальный формат бумаги | A4 | |  |
|  | Автоматическая двусторонняя печать | есть | |  |
|  | Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi | |  |
|  | Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4) | |  |
|  | Свойство сканера: |  | |  |
|  | Тип сканера | планшетный/протяжный | |  |
|  | Максимальный формат оригинала | A4 | |  |
|  | Разрешение сканера | 1200x1200 dpi | |  |
|  | Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее | |  |
|  | Скорость сканирования (ч/б) | 15 стр/мин | |  |
|  | Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | |  |
|  | Свойства копировального аппарата: |  | |  |
|  | Максимальное разрешение | 600x600 dpi | |  |
|  | Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4) | |  |
|  | Изменение масштаба | 25-400 % | |  |
|  | Максимальное количество копий за цикл | 99 | |  |
|  | Лотки: |  | |  |
|  | Подача бумаги | 250 лист. | |  |
|  | Вывод бумаги | 100 лист. | |  |
|  | Расходные материалы: |  | |  |
|  | Плотность бумаги | 60-163 г/м2 | |  |
|  | Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | |  |
|  | Свойства факса: |  | |  |
|  | Память факса | 400 страниц | |  |
|  | Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi | |  |
|  | Дополнительная информация: |  | |  |
|  | Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | |  |
|  | Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | |  |
| 2 | **Монитор, гарантийный срок 3 года** |  | | 3 |
|  | Тип | ЖК-монитор | |  |
|  | [Яркость матрицы](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=518) | 250 кд/м2 | |  |
|  | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 | |  |
|  | Время отклика | 7 мс | |  |
|  | Формат матрицы | 16:9 | |  |
|  | Разрешение экрана | 1920 x 1080 | |  |
|  | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали | |  |
|  | Диагональ | Не менее 21.5" | |  |
|  | Тип LCD-матрицы | TFT IPS | |  |
|  | Подсветка LCD-матрицы | WLED | |  |
|  | Частота развертки | Горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 56-75 Гц | |  |
| Мультимедиа | Стереоколонки (2x2 Вт) | |
|  | Выход | На наушники | |  |
|  | Интерфейс монитора | HDMI, VGA (D-Sub) | |  |
| Блок питания | Внешний; | |
| 3 | **Системный блок, (гарантийный срок 2 года) в составе:** |  | | 1 |
|  | ***Материнская плата:*** |  | |  |
|  | Интегрированный видеоконтроллер | Наличие | |  |
|  | Тип поддерживаемой памяти | DDR3 | |  |
|  | Количество разъемов DDR3 | 2 | |  |
|  | Интегрированный аудио контроллер | Наличие | |  |
|  | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет | |  |
|  | Сетевой контроллер | 1000 Мбит/сек. | |  |
|  | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 1x, 1 слот 16x | |  |
|  | Тип системы охлаждения | Пассивное | |  |
|  | SATA | Количество разъемов SATA 3Gb/s: 4 | |  |
|  | Разъемы на задней панели | 4 USB, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) | |  |
|  | Формат платы | microATX (226 x 175 мм) | |  |
|  | ***Центральный процессор:*** |  | |  |
|  | Частота шины CPU | Не менее 5000 МГц | |  |
|  | Рассеиваемая мощность | Не более 55 Вт | |  |
|  | Номинальная частота процессора | Не менее 3.3 ГГц | |  |
|  | Кэш L1 | Не менее 64 Кб | |  |
|  | Кэш L2 | Не менее 256 КБ x2 | |  |
|  | Кэш L3 | Не менее 3 Мб | |  |
|  | Умножение | Не менее 33 | |  |
|  | Количество ядер | Не менее 2 | |  |
|  | Видео ядро процессора | Наличие | |  |
|  | Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер | |  |
|  | Устройство охлаждения процессора | Наличие | |  |
|  | ***Оперативная память:*** |  | |  |
|  | Количество модулей | 1 | |  |
|  | Объем одного модуля | 4096Mb | |  |
|  | Тип памяти | DDR3 | |  |
|  | Тактовая частота | 1333MHz | |  |
|  | Пропускная способность Мб/с | 10600 | |  |
|  | ***Винчестер:*** |  | |  |
|  | Тип | HDD | |  |
|  | Объем | Не менее 500Гб | |  |
|  | Буфер HDD | 32 Мб | |  |
|  | Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек | |  |
|  | Форм-фактор | 3.5" | |  |
|  | ***Оптический привод:*** |  | |  |
|  | Описание | Внутренний [привод](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=216) позволяющий читать и записывать DVD±R/RW, CD-R/RW и [DVD-RAM](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=288) диски | |  |
|  | Скорость чтения DVD-ROM | 16x | |  |
|  | Скорость чтения CD-ROM | 48x | |  |
|  | Буфер | 2048 K | |  |
|  | Читаемые форматы | DVD-RAM, DVD-ROM, [DVD-R](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=284), DVD-R multi-borders, DVD+R, DVD+R multisession, [DVD-RW](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=285), DVD+RW, CD-DA, CD-ROM/XA, Photo [CD](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=102), Multisession, Karaoke CD, Video-CD, CD-I, CD-Extra, CD-R/RW | |  |
|  | Записываемые форматы | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R9 Dual Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R Dual Layer | |  |
|  | Скорость записи | DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x | |  |
|  | Интерфейс | SATA 150 | |  |
|  | Питание | От SATA коннектора питания | |  |
|  | ***Устройство для чтения карт памяти:*** |  | |  |
|  | Размещение | внутренний | |  |
|  | Интерфейс USB 2.0 | Есть | |  |
|  | Цвет | Черный | |  |
|  | ***Корпус:*** |  | |  |
|  | Форм-фактор | ATX | |  |
|  | Типоразмер | Midi-Tower | |  |
|  | Блок питания | 400 Вт | |  |
|  | Материал корпуса | сталь | |  |
|  | Толщина стенок | 0.5 мм | |  |
|  | Число внутренних отсеков 3,5" | 6 | |  |
|  | Число отсеков 5,25" | 3 | |  |
|  | Система охлаждения | Наличие вентиляторов на задней и передней стенках корпуса | |  |
|  | Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон | |  |
| 4 | **Монитор, гарантийный срок 3 года** | | | 1 |
|  | Тип | | ЖК-монитор с высоким разрешением |  |
|  | Яркость матрицы | | 300 кд/м2 |  |
|  | Контрастность LCD-матрицы | | 5M:1 - динамическая |  |
|  | Время отклика | | 5 мс GtG |  |
|  | Формат матрицы | | 21:9 |  |
|  | Разрешение экрана | | 2560 x 1080 |  |
|  | Угол обзора LCD-матрицы | | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |  |
|  | Диагональ | | Не менее 29" |  |
|  | Тип LCD-матрицы | | AH-IPS |  |
|  | Подсветка LCD-матрицы | | Светодиодная (LED) подсветка |  |
|  | Поверхность экрана | | Матовая |  |
|  | Встроенные колонки | | Наличие |  |
|  | USB-концентратор монитора | | 3 порта USB 3.0 |  |
|  | Интерфейс монитора | | 2 x HDMI, [DisplayPort](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=258), Dual Link DVI, аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |  |
| 5 | **Принтер, гарантийный срок 1 год** | | | 1 |
|  | Тип печати | | Цветная |  |
|  | Технология печати | | Пьезоэлектрическая струйная |  |
|  | Максимальный формат | | A4 |  |
|  | Печать фотографий | | Есть |  |
|  | Количество цветов | | 4 |  |
|  | Минимальный объем капли | | 3 пл |  |
|  | Максимальное разрешение для цветной печати | | 5760x1440 dpi |  |
|  | Скорость печати | | 27 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4) |  |
|  | Время печати 10x15 см (цветн.) | | 69 с |  |
|  | Плотность бумаги | | 64-255 г/м2 |  |
|  | Печать на | | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |  |
|  | Интерфейс | | USB 2.0 |  |
|  | Поддержка ОС | | Windows, Mac OS |  |

Требования к качеству и техническим характеристикам поставляемого товара:

1. Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь копии действующих сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации Госстандарта России и действующих санитарно-эпидемиологических заключений на поставляемый Товар, выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, заверенные печатью производителя .
2. Поставляемые товары должны являться новыми (ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации или восстановлению).
3. В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в Техническом задании, но необходимые для работы оборудования интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, устройства крепления, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.

2.1.Сроки поставки товара: В течение 1 календарного дня с момента заключения контракта.

2.2. Место поставки товара: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50 стр. 24.

2.3.Максимальная цена контракта: 66 690,00 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.4.В цену контракта включаются:

стоимость товара, расходы по поставке Товара, расходы на упаковку, маркировку, погрузо-разгрузочные работы, оплату всех налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

2.5.Срок и условия оплаты за товар: 100% - по факту поставки на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и подписанного сторонами акта приема-передачи товара в течение 10-ти банковских дней. Расчет безналичный.

**3. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок.**

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводится по адресу: 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок, 50, строение №24, 1 этаж, каб. 1-05 08 сентября 2014г.

Заседание единой комиссии началось в 10 часов 00 минут по местному времени.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) «29» августа 2014г.

**4. Состав единой комиссии**

Заседание проводится в присутствии 2 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

**5.**До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «05» сентября 2014 г. 10 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочных заявки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический)  ИНН/КПП | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| 1 | ООО «АЗИМУТ НТ» | 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, офис 301  ИНН 2466100100  КПП 246601001 | [tender\_grupp@mail.ru](mailto:tender_grupp@mail.ru)  Петухов Антон Владимирович 8 (391) 218-00-58 | 05.09.2014 г.  09-15 |
| 2 | ООО «АЛЬДО» | 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, д.61, офис 60  ИНН 2463005592  КПП 246301001 | [kosin@aldo24.ru](mailto:kosin@aldo24.ru)  Косин Евгений Владимирович  8 (391) 221-11-45 (доб.102) | 05.09.2014 г.  09-45 |

**6.** Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена контракта | Решение комиссии |
| 1 | ООО «АЗИМУТ НТ» | допустить | Заявка соответствует всем установленным требованиям | 66 142,00 |  |
| 2 | ООО «АЛЬДО» | допустить | Заявка соответствует всем установленным требованиям | 62 945,00 | Победитель |

**6.1.** Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, на основании части 6 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**6.2.** Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «АЛЬДО».

Заключить контракт на поставку товара с ООО «Альдо» на сумму **62 945**,**00 руб.** (Шестьдесят две тысячи девятьсот сорок пять рублей 00 коп).

**6.3.** Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта после победителя – ООО «АЗИМУТ НТ». Предложение о цене контракта: **66 142**,**00 руб.** (Шестьдесят шесть тысяч сто сорок два рубля 00 коп).

**7.** Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

**8.** Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте организации [www.icct.ru](http://www.icct.ru/).

Заседание комиссии окончено «08» сентября 2014г. в 10 часов 30 минут по местному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | А.В.Мостовой |
| Секретарь комиссии | И.В. Мостовая |

**От имени Заказчика:**

Вр.и.о директора Института Н.В.Чесноков